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	Приложение к постановлению Администрации Ногайского муниципального района от   10.08.2026   №288 


	





Положение


о проведении проверки готовности к отопительному периоду текущего и последующих годов по Ногайскому муниципальному району

                                                               1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно - коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение, в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг, являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.
	Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных
факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.
	Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:
нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;
максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;
соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;
рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов

2. Подготовка объектов жилищно-коммунального
хозяйства к отопительному периоду
	Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
	выполнением должностными лицами требований федерального и республиканского законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
	разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
	постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
	четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
	укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
	материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
	выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

3. Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду
	3.1. Комиссия ежегодно утверждается распоряжением администрации Ногайского муниципального района. В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию. 
	В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организация, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии. 
	В целях проведения проверки теплоснабжающих организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
	3.2. Администрация Ногайского муниципального района организует:
	работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования;
работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы и многоквартирного жилищного фонда.
	Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей муниципального образования и в целом теплоснабжающей организации определяется комиссией. 
	Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком

проведения проверки готовности к отопительному периоду (таблица 1), в котором указываются:
	объекты, подлежащие проверке;
	сроки проведения проверки;
	документы, проверяемые в ходе проведения проверки.


           

	№п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Количество объектов
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые в ходе проверки

	1.
	Теплоснабжающие объекты (котельные)
	1
	до 30.09.2026
	В соответствии с Приложением 

	2.
	Бюджетные организации:
	23
	 с 01.09.2026 до 04.09.2026
	В соответствии с Приложением 

	3.
	Жилой фонд
	28
	с 01.09.2026 до 04.09.2026
	







	
.

	
Таблица 1
График проведения проверки готовности к отопительному периоду

	При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных Приложениями 5, 6 настоящего Положения о проведении проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027г. г. (далее – Положение).
	Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13 ноября 2024 г. № 2243 (далее Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
	В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
	3.3. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.
	Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 1 к Положению. 
К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.
	В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист. 
	При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.
	Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению 2 к Положению и выдается администрацией Ногайского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 20 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
	Сроки выдачи паспортов определяются главой администрации Ногайского муниципального района в зависимости от особенностей климатических условий, но не позднее 10 сентября – для потребителей тепловой энергии, не позднее 25 октября – для теплоснабжающих организаций.
	В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящего Положения, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
	Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 настоящего Положения, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4. Порядок взаимодействия теплоснабжающей организации,
потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки
которых подключены к системе теплоснабжения, с Комиссией
	4.1. Теплоснабжающие организации представляют в администрацию Ногайского муниципального района информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 5.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 настоящего Положения.
	4.2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 6. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 6, потребители предоставляют на рассмотрение в администрацию Ногайского муниципального района, по требованию комиссии, самостоятельно.
	Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.
	Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2026 /2027 г. г. потребителей и направляет его в администрацию Урупского муниципального района на рассмотрение комиссии.
Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Положения.

______________________

	
	Приложение 1
к положению о проведении проверки 
к отопительному периоду текущего и 
последующих годов по Ногайскому
муниципальному району



Акт
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 202__-202__ гг.

"  " 	20	г.

(место составления акта)	(дата составления акта)
Комиссия, образованная 	,
                      (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "		" 		 20		 г., утвержденной постановлением администрации Ногайского муниципального района от 	№ 	 с "	" 	 20	 г. по "	" 	 20	 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду


(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:
1. 	;
2. 	;
3. 	;

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:
1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

	Объект оценки обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
не готов)

	1.
	

	2.
	

	3.
	



2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

	Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности
	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/
не готов)

	
	



Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	на 	л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	на 	л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду
	на 	л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:		/	
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии:	/
 
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии:	/
(подпись, расшифровка подписи)
/
 
(подпись, расшифровка подписи)
/
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	» 	202__ г. 	


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)




[bookmark: _Hlk205403430]_____________________________
	
	Приложение 2
к положению о проведении проверки 
к отопительному периоду текущего и 
последующих годов по Ногайскому
муниципальному району





ПАСПОРТ
Обеспечения готовности к отопительному периоду 20__-20__ гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В	отношении	следующих	объектов,	по	которым	проводилась	оценка обеспечения готовности к отопительному периоду:
1. 	;
2. 	;
3. 	;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от	№ 	



(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)





_______________________
	
	Приложение № 3
 к положению о проведении проверки 
к отопительному периоду текущего и 
последующих годов по Ногайскому 
муниципальному району



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИЕ УСТАНОВКИ КОТОРЫХ ПОДКЛЮЧЕНЫ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПРИСОЕДИНЕНЫ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
ПРИОБРЕТАЮЩИХ ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ ИНОМ
ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВКАХ, УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, ЖИЛИЩНЫХ КООПЕРАТИВОВ, ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ КООПЕРАТИВОВ ИЛИ ИНЫХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ ПРИ УСЛОВИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, А ТАКЖЕ ЛИЦ, С КОТОРЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 164 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
ПО РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В ЦЕЛЯХ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ И (ИЛИ)
РЕМОНТА ВНУТРИДОМОВОЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТАКИХ
ДОГОВОРОВ, ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ ВЫБРАН ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН

	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение
(заполняется комиссией)
	Замечание (в случае
наличия, с указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06
+ Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 6
статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт
11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее -
Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,85
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02
	
	

	1.1
	Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1
части 6 статьи 20
Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренн ые подпунктами
11.5.1 - 11.5.10
пункта 11
Правил
	Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющи х установок в соответствии с требованиями безопасности
	0,8
	Кбезопасн
	Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01
+ Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 +
Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 +
Крегул.темпер * 0,01
	
	

	1.1.1
	
	Акты промывки теплопотребляю щей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающ ей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения
, установленные требованиями
	Показатель наличия акта промывки теплопотребляюще й установки
	0,31
	Кпромыв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок
, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок
)
(подпункт 11.5.1
пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляю щих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительн ых) устройств во внутренних системах,
включая элеваторы и
	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	0,31
	Кгидр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2
пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособно сти, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующ их неповрежденны х пломб, установленных теплоснабжающ ими и
теплосетевыми организациями
	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования
	0,01
	Карм
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	(подпункт 11.5.3
пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	
	Установленные пунктами 2.1.2,
2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно
-
распорядительн ые документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря
2020 г. N 536
<2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную
эксплуатацию
	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок
	0,01
	Котв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственн ого контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственн ых объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4
пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	
	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлически х испытаний) тепловых энергоустановок
, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежност и, оборудования индивидуальны х тепловых пунктов и внутренних систем теплопотреблен ия в
соответствии с требованиями
	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов
	0,31
	Киспыт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	пунктов 9.8,
9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляю щих установок (подпункт 11.5.5
пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.6
	
	Организационно
-
распорядительн ые документы об утверждении перечня производственн ых инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательно го оборудования в случае эксплуатации ОПО,
разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующ ей организации для объектов, не являющихся ОПО,
разработанного
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,01
	Кперечень
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6
пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационн ые инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственн ые инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7
пункта 11
Правил)
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций
	0,01
	Кэкспл/произв
.инстр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.8
	
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации
тепловых энергоустановок
	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно- технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющи м установкам
	0,01
	Кпаспорт.тепл
.пункт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	, а также проектно- техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляю щим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8
пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.9
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающа я наличие персонала, осуществляюще го функции эксплуатационн ой, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисны е контракты в случае привлечения специализирова нных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9
пункта 11
Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,01
	Кшт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	1.1.10
	
	Акты или документы, подтверждающи е проверку работоспособно сти автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22,
9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт
11.5.10 пункта
11 Правил)
	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды
	0,01
	Крегул.темпер
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Обеспечивать готовность к
соблюдению указанного в договоре теплоснабжения
	Документы,
предусмотренн ые подпунктами
	Показатель
обеспечения соблюдения
	0,03
	Крежим
	Крежим = Кврез * 0,5 +
Ктех.готов * 0,5
	
	



	
	режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6
статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	11.5.11, 11.5.19
пункта 11
Правил
	указанного в договоре теплоснабжения режима
потребления тепловой энергии
	
	
	
	
	

	1.2.1
	
	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляю щих установок на предмет наличия несанкциониров анных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляю щих энергоустановка х, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт
11.5.11 пункта
11 Правил)
	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющи х установок на предмет наличия несанкционированн ых врезок
	0,5
	Кврез
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.2.2
	
	Подписанный представителем теплоснабжающ ей организации и уполномоченны
м
	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляюще й установки
объекта к
	0,5
	Ктех.готов
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляю щей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствую щих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляю щих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающи х соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренно го нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт
11.5.19 пункта
11 Правил)
	отопительному периоду
	
	
	
	
	



	1.3
	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части
6 статьи 20 Федерального
	Документы, предусмотренн ые подпунктами 11.5.12, 11.5.13
пункта 11
Правил
	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию
	0,15
	Кзадолж
	Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95
	
	

	1.3.1
	закона о теплоснабжении)
	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт
11.5.12 пункта
11 Правил)
	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности
	0,05
	Кдоговор
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.3.2
	
	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование
с теплоснабжающ
	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности
	0,95
	Ксвер
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	ей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт
11.5.13 пункта
11 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренн ые подпунктами 11.5.14, 11.5.15
пункта 11
Правил
	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии,
теплоносителя
	0,02
	Кучет
	Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5
	
	

	1.4.1
	
	Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013
N 1034, акты разграничения балансовой принадлежност и (подпункт
11.5.14 пункта
11 Правил)
	Показатель наличия акта проверки узла учета
	0,5
	Кпровер.уз.уч
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.4.2
	
	Акты проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров,
отметки о наличии
	Показатель наличия актов проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте
	0,5
	Кпровер.кип
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	паспортов контрольно- измерительных приборов (подпункт
11.5.15 пункта
11 Правил)
	
	
	
	
	
	

	2
	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)
	Документы, предусмотренн ые подпунктами 11.5.16, 11.5.17
пункта 11
Правил
	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда
	0,06
	Кжил.фонд
	Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3
	
	

	2.1
	
	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт
11.5.16 пункта
11 Правил)
	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	0,7
	Кконтур
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	2.2
	
	Акты о проведении дезинфекции систем теплопотреблен ия с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации
жилищного фонда,
	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы
	0,3
	Кдезинф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственног о санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2
<4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и
акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21,
оформленные аккредитованно й лабораторией (подпункт
11.5.17 пункта
11 Правил)
	
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных
постановлением
	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4,
1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования
дымовых и
	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового
	0,02
	Кгаз
	Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 +
Кдогов.тех.обсл * 0,5
	
	



	
	Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)
	вентиляционны х каналов многоквартирн ых домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирно м доме (пункт
11.5.18 пункта
18 Правил)
	оборудования при предоставлении коммунальной
услуги по газоснабжению
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед
отопительным периодом
	0,5
	Кдым.вент
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	3.2
	
	
	Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в
многоквартирном доме
	0,5
	Кдогов.тех.об сл
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	4
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2
части 1 статьи 4.1
	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственног о энергетического надзора, федерального государственног о надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности,
государственно
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	Не заполняется



	
	Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О
промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15,
2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53,
9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13,
9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19,
9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1,
11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил
промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)
	й охраны, внешней разведки, мобилизационн ой подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениям и) (в случаях, предусмотренн ых пунктом 2
части 1 статьи
4.1
Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта
2 статьи 5
	
	
	
	
	
	

	
	
	Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4
пункта 11
Правил)
	
	
	
	
	
	

	5
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11
Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,02
	Кплан
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	

	






________________________________


	
	Приложение № 4
 к положению о проведении проверки 
к отопительному периоду текущего и 
последующих годов по Ногайскому 
муниципальному району



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РАСЧЕТА ИНДЕКСА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ



	N п/п
	Обязательное требование
	Подтверждающий документ
	Показатель
	Вес показателя
	Наименование показателя
	Расчет показателей готовности (формула)
	Значение (заполняется комиссией)
	Замечание (в случае наличия, с
указанием сроков устранения)

	
	
	
	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ
	Итсо =
Кзакон о тепл * 0,9 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,05
	
	

	1
	Выполнить требования, установленные частью 4
статьи 20 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О
теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13
ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):
	-
	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении
	0,9
	Кзакон о тепл
	Кзакон о тепл = Кфунк * 0,05 + Крежим.налад * 0,01 + Ккачест * 0,01 + Ккоммучет * 0,01 + Ккач.строит * 0,25 + Кнадеж * 0,65 + Крезерв * 0,01 + Кпорядок * 0,01
	
	

	1.1
	Обеспечивать
	Документы,
	Показатель
	0,05
	Кфункц
	Кфункц =
	
	



	
	функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	предусмотренные подпунктами 9.3.1
- 9.3.8 пункта 9
Правил
	обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	
	
	Кшт * 0,1 + Ксогл * 0,1 + Кдисп * 0,1 + Кперечень * 0,1 +
Кэксп/произв.инстр * 0,1 +
Кзнаний * 0,1 + Кобуч * 0,1 + Котв * 0,1 + Кохр.труда * 0,1 +
Ктрен * 0,1
	
	

	1.1.1
	
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированн ых организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1
пункта 9 Правил)
	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов
	0,1
	Кшт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.2
	
	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства
	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения
	0,1
	Ксогл
	Ксогл = Nсогл / Nвсего РСО в системе т/сн
	
	

	1.1.2.1
	
	
	Количество заключенных соглашений об управлении системой
теплоснабжения
	-
	Nсогл
	Фактическое значение
	
	

	1.1.2.2
	
	
	Количество организаций всего в системе теплоснабжения
	-
	Nвсего РСО в системе т/сн
	Фактическое значение
	
	



	
	
	Российской Федерации от 08 августа 2012 г. N 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г.
N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 9.3.3
пункта 9 Правил)
	Показатель наличия положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление
	0,1
	Кдисп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4
	
	Организационно- распорядительные документы об утверждении перечня производственных
инструкций для безопасной
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и
вспомогательного оборудования
	0,1
	Кперечень
	Кперечень = КпереченьОПО * 0,5 + Кперечень неОПО * 0,5
	
	



	1.1.4.1
	
	эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО),
разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г.
N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.4
пункта 9 Правил)
	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного
оборудования в случае эксплуатации ОПО
	0,5
	КпереченьОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.4.2
	
	
	Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	0,5
	Кперечень неОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.5
	
	Утвержденные в соответствии с требованиями
пункта 2.8.4
	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов
теплоснабжения и
	0,1
	Кэкспл/произв.инс тр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363
и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5
пункта 9 Правил)
	(или) производственных инструкций
	
	
	
	
	

	1.1.6
	
	Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 - 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022
г. N 811 <3> (далее
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил
технической
	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и
руководителей
	0,1
	Кзнаний
	Кзнаний =
Кпров зн не ОПО * 0,5 +
Кпров зн ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных Правилами технической
эксплуатации
	0,5
	Кпров зн не ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренные пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6
пункта 9 Правил)
	электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок
	
	
	
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае
эксплуатации ОПО
	0,5
	Кпров зн ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.7
	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения
работников
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения
работников действиям
	0,1
	Кобуч
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ
"О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7
пункта 9 Правил)
	в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте
	
	
	
	
	

	1.1.8
	
	Установленные пунктами 2.1.2,
2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно- распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования,
работающего под
	Показатель наличия организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при
эксплуатации оборудования на ОПО
	0,1
	Котв
	Котв =
Котв неОПО * 0,5 +
Котв ОПО * 0,5
	
	

	1.1.8.1
	
	
	Показатель наличия организационно- распорядительные документы организации о назначении
ответственных лиц за безопасную
	0,5
	Котв неОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт
9.3.8 пункта 9
Правил)
	эксплуатацию тепловых энергоустановок для
объектов, не отнесенных к ОПО
	
	
	
	
	

	1.1.8.2
	
	
	Показатель наличия организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при
эксплуатации оборудования на ОПО
	0,5
	Котв ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.1.9
	
	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющи х установок, утвержденных приказом
Минтруда России от 17 декабря 2020
	Показатель наличия утвержденных инструкций по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда- допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам
	0,1
	Кохр.труда
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	г. N 924н <4>
(подпункт 9.3.9
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.1.10
	
	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10
пункта 9 Правил)
	Показатель наличия программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок
	0,1
	Ктрен
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.2
	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11
и 9.3.22 Правил
	Показатель проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами
потребления тепловой энергии
	0,01
	Крежим.налад
	Крежим.налад = Ктемп.граф * 0,5 + Крежим.карт * 0,5
	
	

	1.2.1
	
	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий
отопительный период,
	Показатель наличия температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения
	0,5
	Ктемп.граф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	
	Технические отчеты о проведении режимно- наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4,
2.8.1, 5.3.6, 9.3.25,
12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22
пункта 9 Правил)
	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно- наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт
	0,5
	Крежим.карт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.3
	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4
части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены
проектной
	Показатель обеспечения качества теплоносителей
	0,01
	Ккачест
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно- химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого
учета тепловой энергии,
	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии
	0,01
	Ккомм.учет
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 (далее - Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.5
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно- технический документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в
ремонт и производству
	Показатель наличия нормативно- технического документа по организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта
	0,25
	Ккач.строит
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющи х установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок - в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей - в случае эксплуатации ОПО. (подпункт
9.3.14 пункта 9
Правил)
	
	
	
	
	
	

	Официальный источник электронного документа содержит неточность: имеется в виду подпункт 9.3.23 пункта 9.

	1.6
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7
части 4 статьи 20
Федерального закона о
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15
- 9.3.21, 9.3.123 -
9.3.29, пункта 9
	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения
потребителей
	0,65
	Кнадеж
	Кнадеж = Косвид * 0,01 + Кобслед * 0,05 + Кдым.труб * 0,05 + Киспыт * 0,01 +
Кгидр * 0,4 +
	
	



	
	теплоснабжении)
	Правил
	
	
	
	Кшурф * 0,01 + Кочист.промыв * 0,4 + Кэлектр.сопр * 0,01 + Кнасос стан * 0,01 + Ктопл * 0,03 +
Кматер * 0,01 +
Кстрах * 0,01
	
	

	1.6.1
	
	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками:
о проведении технических освидетельствован ий, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию.
Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации- изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированны х федеральным органом
	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока
эксплуатации
	0,01
	Косвид
	Косвид =
Косвид не ОПО * 0,5 +
Косвид ОПО * 0,5
	
	

	1.6.1.1
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, техническом диагностировании, настройки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока
эксплуатации
	0,5
	Косвид не ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.6.1.2
	
	
	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настройки и
регулировки предохранительных
	0,5
	Косвид ОПО
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в
соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настройки и регулировки предохранительны х клапанов (подпункт 9.3.15
пункта 9 Правил)
	клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации
	
	
	
	
	

	1.6.2
	
	Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений
объектов
	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов
теплоснабжения,
	0,05
	Кобслед
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16
пункта 9 Правил)
	журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	
	
	
	
	

	1.6.3
	
	Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки
заземляющего контура,
	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	0,05
	Кдым.труб
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае, если организация не
владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, Кдым.труб принимается равным 1.
	
	




	
	
	наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб
(подпункт 9.3.17
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.6.4
	
	Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18
пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	0,01
	Киспыт
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае, если организация не
владеет и не эксплуатирует тепловые сети, Киспыт принимается равным 1.
	
	

	1.6.5
	
	Акты проведения
гидравлических испытаний на
	Показатель наличия
актов проведения гидравлических
	0,4
	Кгидр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае, если на объекте
	
	




	
	
	прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19
пункта 9 Правил)
	испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей
	
	
	оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кгидр принимается равным 1
	
	

	1.6.6
	
	Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 -
6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20
пункта 9 Правил)
	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке
	0,01
	Кшурф
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, Кшурф принимается равным 1
	
	

	1.6.7
	
	Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым
установлены
	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов
	0,4
	Кочист.промыв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	пунктами 5.3.37,
6.2.17, 12.18
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.6.8
	
	Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23
Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов
	0,01
	Кэлектр.сопр
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	
	
	
	
	
	
	В случае, если на объекте
оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, Кэлектр.сопр принимается равным 1
	
	

	1.6.9
	
	Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24
Пункта 9 Правил)
	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций
	0,01
	Кнасос.стан
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	

	1.6.10
	
	Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки
основного топлива,
	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов
топлива
	0,03
	Ктопл
	Ктопл = Кдогтопл * 0,5 + Кзапаст * 0,5
	
	

	1.6.10.1
	
	
	Показатель наличия договора (договоров)
	0,5
	Кдогтопл
	Кдогтопл = 1, если подтверждено наличие
	
	



	
	
	заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом
Минэнерго России
	поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного
периода
	
	
	договоров Кдоггопл = 0, если не подтверждено наличие договоров
	
	

	1.6.10.2
	
	
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов
топлива
	0,5
	Кзапаст
	Кзапаст = 1, если Запасфакт >= Запаснормат Кзапаст = 0, если Запасфакт < Запаснормат
	
	

	1.6.10.2.
1
	
	
	фактический объем запаса топлива, тыс. т
	-
	Запасфакт
	фактическое значение
	
	

	1.6.10.2.
2
	
	
	утвержденный нормативный объем запаса топлива, тыс. т
	-
	Запаснормат
	фактическое значение
	
	



	
	
	от 10 августа 2012
г. N 377 (подпункт
9.3.25 пункта 9
Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.6.11
	
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской
	показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации
	0,01
	Кматер
	Кматер = % наличия запас мат факт по инвентар / 100
	
	

	1.6.11.2
	
	
	
	-
	% наличия запас мат факт по инвентар
	Фактическое значение
	
	



	
	
	отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. N 34н <5>
(подпункт 9.3.26
Пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.6.12
	
	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной
	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности
	0,01
	Кстрах
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.7
	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающ их установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющи х установок, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30
января 2021 г. N 85
<6>, построенных для реализации
	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения
	0,01
	Крезерв
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	1.8
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением
Правительства Российской
	Показатель наличия порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения
	0,01
	Кпорядок
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	



	
	
	Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных
ситуациях (в том числе при аварии)
	
	
	
	
	
	

	2
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи
4.1 Федерального закона о
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,
2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 -
3.3.8, 4.1.1, 5.3.6,
5.3.26, 5.3.31,
5.3.32, 5.3.52,
6.2.16, 6.2.26,
6.2.32, 6.2.48,
6.2.52, 6.2.60,
6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5,
8.2.12, 8.2.13,
10.1.9, 11.1, 11.2,
11.5, 15.1.5 - 15.1.7
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 -
399, 403 Правил
	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период
	0,05
	Кпредп
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
	
	Не заполняется



	
	теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности, об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14,
2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8,
4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31,
5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26,
6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60,
6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12,
8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2,
11.5, 15.1.5 - 15.1.7 Правил
технической эксплуатации тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 - 399,
403 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)
	промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1
статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5
Федерального
	
	
	
	
	
	



	
	
	закона о промышленной безопасности) (подпункт 9.2
пункта 9 Правил)
	
	
	
	
	
	

	3
	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3
пункта 9 Правил)
	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)
	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду
	0,05
	Кплан
	Наличие - 1
Отсутствие - 0
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	Приложение 5
к положению о проведении проверки
к отопительному периоду текущего и
последующих годов по Ногайскому
муниципальному району



Требования
по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:
1.	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2.	Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3.	Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4.	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5.	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;
нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;
первичными средствами пожаротушения.
6.	Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7.	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8.	Обеспечение качества теплоносителей;
9.	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10.	 Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;
11.	 Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежно-го теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
готовность систем приема и разгрузки топлива, 	топливоприготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепло-вой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.
12.	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;
13.	 Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14.	 Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего Приложения 5.
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	Приложение 6
к положению о проведении проверки 
к отопительному периоду текущего и 
последующих годов по Ногайскому
муниципальному району



Требования
по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии
[bookmark: sub_16]В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:
[bookmark: sub_30015][bookmark: sub_30016]1 Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
[bookmark: sub_30017]3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
[bookmark: sub_30018]4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
[bookmark: sub_30019]5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
[bookmark: sub_30020]6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30021]7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30022]8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
[bookmark: sub_30023]9. Работоспособность защиты систем теплопотребления;
[bookmark: sub_30024]10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
[bookmark: sub_30025]11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
[bookmark: sub_30026]12. Плотность оборудования тепловых пунктов;
[bookmark: sub_30027]13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
[bookmark: sub_30028]14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
[bookmark: sub_30029]15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
[bookmark: sub_30030]16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
[bookmark: sub_30031]17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приказе Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 настоящего Приложения 6.



_________________________
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IOCTAHOBJIEHHUE
«ﬂ» 99 2026 . Dpken-Llaxap Ne £ g4

06 yTBepIKIEHNH TIOJI0XKEHHs O IPOBEICHAH TPOBEPKU TOTOBHOCTH K
OTONUTENBHOMY MEPUOLY TEKYILEro U MOCIIeIyIOIMX ronos no Horalckomy
MyHULUIATEHOMY PaHoHy

B coorserctum ¢ PenepanbHeM 3akoHOM 0T 27.07.2010 Ne 190-®3 «O
TemnocHa6KeHUny», TprKasom MuHKHCTepeTBa SHepreTHkU Poccutickoit Penepanuu ot
13.11.2024 Ne 2234 «O6 yrBepxaenuu I[lpaBun obecriedeHHst TOTOBHOCTH K
OTONHUTENEHOMY TIepHOLY U Ilopsijika MpOBENEeHNUs OLEHKH 00eCIedeHHs TOTOBHOCTH K
OTOIHTENIBHOMY TIEPUOLY»

NNOCTAHOBJISAIIO:

1. VTBepIuTh INOPSIIOK IOJOXEHWs O HPOBENEHWH IIPOBEPKH TOTOBHOCTH K
OTONHUTENBHOMY IEpUOJY TeKyILlero | IOCIeIyloIuX TrogoB Mo Horaiickomy
MyHHLHUNATEHOMY PaioHy.

2. Hacrosiimee [ocTaHOBIEGHHE BCTYIIAeT B CHILY CO JHS €r0 IONNUCAHNS.

3. KoHTpoIb 32 HCIIOJHEHWEM HACTOSINETO IIOCTaHOBIICHHS OCTaBJIAIO 3a COOOMH.

M.A . XanumroB





